Rétroviseurs et clignotants

Il faut toujours exécuter les mêmes actions lorsque vous tournez. Avec la main gauche, vous maniez simultanément les rétroviseurs et les clignotants, à chaque croisement. Quand vous approchez un croisement, vous n’avez qu’à appuyer sur les flèches (avec la main droite) pour tourner et sur la touche Enter à gauche (avec la main gauche) pour regarder par-dessus l’épaule. Si vous gardez la touche Enter à gauche enfoncée, vous pouvez regarder dans les rues traversières en appuyant sur les flèches. En accélérant ou en freinant prudemment, vous pouvez également avancer sur le croisement pour avoir une meilleure vue.
Nous vous recommandons d’exécuter les différentes actions dans l’ordre suivant :

- Rétroviseur barre d’espacement
- Rétroviseurs extérieurs (si vous tournez à gauche) encore une fois la barre d’espacement
- Clignotant Ctrl ou Alt
- Contrôle du point mort Shift + flèche vers la gauche ou flèche vers la droite

Les ordres suivants sont également autorisés :

1. Rétroviseur barre d’espacement
2. Clignotant Ctrl ou Alt
3. Rétroviseurs extérieurs 2x barre d’espacement
4. Contrôle du point mort Shift + flèche vers la gauche ou flèche vers la droite

et

1. Rétroviseur barre d’espacement
2. Rétroviseurs extérieurs 2x barre d’espacement
3. Contrôle du point mort Shift + flèche vers la gauche ou flèche vers la droite
4. Clignotant Ctrl ou Alt

Il faut donc toujours d’abord regarder dans le rétroviseur!

Il est recommandé de terminer chaque scénario et chaque exercice plusieurs fois, jusqu’à ce que vous puissiez conduire sans erreurs.