Opties: Stuur en joystick

Op het tabblad Stuur vind je opties voor het activeren en aanpassen van de besturing met een joystick en stuur.

Als je een stuur wilt gebruiken, moet je het selectievakje Stuur/Joystick inschakelen. Het 'gaspedaal' zal nu anders reageren. Als je louter met een toetsenbord werkt (selectievakje 'Stuur/Joystick' is uitgeschakeld), wordt tijdens het rijden constant gas gegeven. Gebruik je daarentegen een joystick/stuur, wordt 'realistisch' gas gegeven. Dit betekent dat je het gaspedaal continu wat moet indrukken, omdat je anders alsmaar trager gaat rijden.

Als je gas wilt geven, duw je de joystick naar voor. Als je wilt remmen, trek je de joystick naar achter. Krachtig remmen doe je door de joystick met een ruk naar achter te trekken. De knoppen van de joystick kun je zelf configureren.

Als je op een knop van de joystick drukt, wordt de functie die eraan toegewezen is weergegeven in het blauw. A-C, X-Z stemt overeen met de 6 knoppen van het stuur. Net zoals bij de toetsen van het toetsenbord, kun je ook de functie van de stuurknoppen veranderen. Het is ook mogelijk om functies toe te wijzen aan de extra stuurknoppen 7-10 waarmee sommige sturen uitgerust zijn.

Als je met een joystick of stuur wilt werken, moet je deze op het tabblad Stuur kalibreren (d.w.z. instellen). Dit doe je door op de knop Kalibreren... te klikken, waarna je je joystick/stuur beweegt volgens de instructies die op de statusregel worden weergegeven. De instellingen worden op de vaste schijf opgeslagen.

Info in het vak Techniek:
Je kunt 2 apparaten (bijv. een stuur en een joystick) parallel gebruiken en functies toewijzen aan de knoppen van elk apparaat. Met de keuzerondjes Controller 1 en Controller 2 geef je aan aan welk apparaatnummer het stuur in het Configuratiescherm van Windows toegewezen is (dit is normaal controller 1). De kalibratie voor het sturen, gas geven en remmen wordt dan alleen voor het gekozen apparaat geactiveerd. De knoppen kunnen echter altijd worden gebruikt, ongeacht de controllerinstelling.

De toewijzing van de assen van het stuur is afhankelijk van het beschikbare apparaatstuurprogramma. Als je van de fabrikant van het stuur geen apparaatstuurprogramma hebt ontvangen of als het gas- en rempedaal niet de verwachte uitwerking hebben, schakel je het selectievakje HID (Z als rem) (HID staat voor Human Interface Device) of het selectievakje Extra gas in. Gewoon uitproberen.