Optionen: Lenkrad und Joystick

Hier finden Sie Optionen zur Aktivierung und Anpassung der Joystick- und Lenkrad-Steuerung.

Wenn Sie ein Lenkrad verwenden möchten, so aktivieren Sie unbedingt die Auswahl „Joystick/Lenkrad“. Nun reagiert auch das "Gaspedal" anders. Bei reiner Tastaturbedienung ("Joystick/Lenkrad" nicht angekreuzt) wird ein Konstant-Gas verwendet - beim Joystick/Lenkrad hingegen ein "realistisches Gas geben". Das bedeutet, dass Sie bei einem "realistischen Gas" ständig das rechte Pedal ein bisschen durchdrücken müssen, da ansonsten Ihr Fahrzeug immer langsamer wird.

Bewegen Sie den Joystick nach vorne, um Gas zu geben, und nach hinten, um zu bremsen. Eine Vollbremsung erreichen Sie, indem Sie den Joystick ruckartig nach hinten ziehen. Auch hier können Sie die Konfiguration der Joystick-Tasten selbst vornehmen.

Bei Betätigen des Joystick-Buttons wird die zugeordnete Kennung jeweils blau angezeigt. A-C, X-Z korrespondiert zu den 6 Lenkradknöpfen. Sie können die Belegung der Lenkrad-Buttons wie bei der Tastatur ändern. Auch ist es möglich, die bei manchen Lenkrädern verfügbaren weiteren Lenkrad-Buttons 7-10 für eine Funktionszuweisung verwenden zu könnnen.

Ihr Joystick bzw. Lenkrad sollte zusätzlich innerhalb des Optionendialogs kalibriert (d.h. eingestellt) werden. Betätigen Sie dazu einmal die „Kalibrieren...“-Schaltfläche Button und bewegen Sie Ihren Gamecontroller entsprechend den Anweisungen in der Statuszeile. Ihre Einstellungen werden dauerhaft gespeichert.

Hinweis zum Einstellbereich "Technik":
Sie können zwei Geräte parallel betreiben, Beispielsweise ein Lenkrad und einen Joystick, um dessen Buttons zusätzluch zu belegen. Die Auswahl „Controller 1“ und „Controller 2“ bestimmt dabei, welche Gerätenummer das Lenkrad innerhalb der Windows-Systemsteuerung zugewiesen wurde (dies ist normalerweise 1). Die Kalibirierung für Lenkung, gas und Bremse wird dann nur von dem entsrpechend ausgewählten Gerät aktiv. Die Buttons sind jedoch immer benutzbar, unabhängig der Controller-Einstellung.

Je nach verfügbarem Gerätetreiber sind die Achsen des Lenkrades unterschiedlich belegt. Falls Sie keinen Gerätertreiber vom Lenkrad-Hersteller haben oder aber falls sich Gas und Bremse nicht wie erwartet verhalten, aktivieren Sie bitte die Option „HID“ (das steht für Human Interface Device) oder die Option „Gas separat“ (einfach ausprobieren).