Options: Volant et joystick

Sous l’onglet Volant, vous trouverez des options pour activer et modifier la commande par joystick et volant.
Si vous voulez utiliser un volant, il faut cocher la case Volant/Joystick. « L’accélérateur » réagira maintenant d’une façon différente. Si vous n’utilisez que le clavier (ne pas cocher la case « Volant/Joystick »), vous accélérez tout le temps lorsque vous roulez. Si vous utilisez par contre un joystick/volant, vous accélérez de façon « réaliste ». Ceci signifie qu’il faut tout le temps enfoncer l’accélérateur un peu, sinon vous ralentissez tout le temps.
Si vous voulez accélérer, poussez le joystick vers l’avant. Si vous voulez freiner, tirez-le vers l’arrière. Pour freiner avec force, tirez le joystick brièvement et fortement vers l’arrière. Vous pouvez vous-même configurer les boutons du joystick.

Si vous appuyez sur un bouton du joystick, la fonction attribuée est affichée en bleu. A-C, X-Z correspondent aux 6 boutons du volant. Tout comme pour les touches du clavier, vous pouvez modifier la fonction des touches du volant. Il est également possible d’attribuer des fonctions aux boutons du volant supplémentaires 7-10. Quelques volants sont munis de ces boutons.

Si vous voulez utiliser un joystick ou un volant, il faut les calibrer sous l’onglet Volant (ceci signifie régler). Pour ce faire, appuyez sur le bouton Calibrer... et mouvez le joystick/le volant suivant les indications affichées dans la barre d’état. Les paramètres sont sauvegardés sur le disque dur.

La case Technique:
Vous pouvez simultanément utiliser 2 appareils (p. ex. un volant et un joystick) et attribuer des fonctions aux boutons de chaque appareil. Cochez les cases Controller 1 et Controller 2 pour indiquer à quel numéro d’appareil le volant est attribué dans l’écran de configuration de Windows (normalement controller 1). Le calibrage pour tourner, accélérer et freiner n’est alors activé que pour l’appareil choisi. Les boutons peuvent toutefois toujours être utilisés, quel que soit le paramétrage du controller.
L’attribution des essieux du volant dépend du programme de commande des appareils disponible. Si vous n’avez pas reçu de programme de commande des appareils du fabriquant du volant ou si la pédale de frein ou l’accélérateur ne fonctionnent pas comme il faudrait, cochez la case HID (frein) (HID signifie Human Interface Device) ou la case Accélérateur individuellement (tout simplement essayer).