Volant et joystick

Si vous voulez utiliser un volant (ou un joystick), il faut paramétrer ceci dans les options joystick. Il faut éventuellement régler le volant (ou le joystick). Après, vous pouvez utiliser le volant et le clavier. La fonction qui fait en sorte que l’accélération soit continue lorsque vous roulez (sauf si vous accélérez ou ralentissez), est désactivée si vous utilisez un volant. Ceci signifie que vous continuez à ralentir lorsque vous utilisez un volant, pour enfin vous arrêter si vous lâchez l’accélérateur. Lorsque vous utilisez un volant, il faut donc toujours accélérer un peu quand vous roulez.

Si vous utilisez un volant, les fonctions suivantes (complétant les fonctions du clavier) sont d’application :

Accélérateur | Rouler (vitesse progressivement augmentée) |
Pédale de frein | Freiner (plus vous appuyez sur le pédale de frein, plus vous freinez). Si vous voulez freiner à fond, il faut appuyer la pédale au plancher.
Volant à droite | Tourner à droite.
Volant à gauche | Tourner à gauche. La direction est paramétrée par défaut. Vous pouvez modifier ce paramètre en utilisant le régulateur Volant sous l’onglet Options. Si vous tournez le volant, la voiture réagira plus ou moins fort.
Bouton 1 | Rétroviseur – rétroviseurs extérieurs – masquer rétroviseurs.
Bouton 2 | Regarder par-dessus l’épaule à gauche pour contrôler le point mort.
Bouton 3 | Clignotant gauche.
Bouton 4 | Passer de « roule »” (“F”) à « en arrière » (“R”). Si vous utilisez le changement de vitesses manuel et que vous voulez passer à la transmission automatique, appuyez encore une fois sur le bouton 4.
Bouton 5 | Regarder par-dessus l’épaule à droite pour contrôler le point mort.
Bouton 6 | Clignotant droite.
Bouton 7 | Changement de vitesses manuel : passer la vitesse suivante.
Bouton 8 | Changement de vitesses manuel : rétrograder.

Lorsque vous utilisez un joystick :

Joystick vers l’avant | Rouler (vitesse progressivement augmentée)
Joystick vers l’arrière | Freiner (plus vous reculez le joystick, plus vous freinez). Si vous voulez freiner à fond, reculez le joystick complètement.
Joystick à droite | Tourner à droite.
Joystick à gauche | Tourner à gauche.
Boutons 1-8 | Voir ci-dessus, sous “Volant”.

Les boutons peuvent librement être liés à d’autres fonctions. Toutes les autres fonctions doivent pouvoir être exécutés à l’aide du clavier.
A partir de la version 4.0, vous pouvez utiliser le joystick et le volant ensemble. L’appareil utilisé est
co ntroller-id 1 ou 2 en Windows.
Tuyau :
Dans les options joystick vous pouvez attribuer des fonctions à maximum 10 boutons. Le simulateur de conduite 3D supporte maximum 10 boutons de volant/de joystick, quel que soit le numéro du volant que vous avez choisi. Si les deux appareils sont activés, vous disposez donc de maximum 20 boutons. Vous pouvez également attribuer les fonctions de tous les autres paramètres du clavier, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la liste ci-dessus (p. ex. le klaxon).