Stuur en joystick

Als je een stuur (of een joystick) wilt gebruiken, moet je dit eerst opgeven bij de joystickopties en moet je het stuur (of de joystick) eventueel afstellen. Pas dan kun je het stuur en het toetsenbord gebruiken. De functie die ervoor zorgt dat er tijdens het rijden constant evenveel gas wordt gegeven (tenzij je natuurlijk gas terugneemt of gas geeft), is bij gebruik van een stuur gedeactiveerd. Dit betekent dat je bij gebruik van een stuur steeds langzamer gaat rijden om uiteindelijk tot stilstand te komen als je het gaspedaal loslaat. Bij gebruik van een stuur moet je dus tijdens het rijden altijd wat gas geven.

Bij gebruik van een stuur gelden de volgende functies (naast de functies van het toetsenbord):

Gaspedaal | Vooruitrijden (traploos verhoogde snelheid) |
Rempedaal | Remmen (hoe verder je het rempedaal indrukt, hoe harder je remt). Als je vol wilt remmen, druk je het rempedaal volledig in.
Stuur naar rechts | Naar rechts sturen
Stuur naar links | Naar links sturen Het stuurgedrag is ingesteld op een standaardwaarde. Je kunt deze instelling veranderen met de regelaar Sturen op het tabblad Opties. Als je aan het stuur draait, zal je voertuig dan sterker of minder sterk reageren op de stuurbeweging.
Knop 1 | Achteruitkijkspiegel - buitenspiegels - spiegels uit
Knop 2 | Links over je schouder kijken om de dode hoek te controleren
Knop 3 | Linker richtingaanwijzer
Knop 4 | Overschakelen tussen vooruitrijden ('F') en achteruitrijden ('R'). Als de handschakeling ingesteld is en je wilt overschakelen naar de automatische transmissie, druk je opnieuw op knop 4.
Knop 5 | Rechts over je schouder kijken om de dode hoek te controleren
Knop 6 | Rechter richtingaanwijzer
Knop 7 | Handschakeling: naar de volgende versnelling schakelen
Knop 8 | Handschakeling: terugschakelen naar de vorige versnelling

Bij gebruik van een joystick:

Joystick naar voor | Vooruitrijden (traploos verhoogde snelheid)
Joystick naar achter | Remmen (hoe verder je de joystick naar achter trekt, hoe harder je remt). Als je vol wilt remmen, trek je de joystick volledig naar achter.
Joystick naar rechts | Naar rechts sturen
Joystick naar links | Naar links sturen
Knoppen 1-8 | zie boven bij 'Stuur'.

De knoppen kunnen vrij aan andere functies worden gekoppeld. Alle andere functies moeten via het toetsenbord worden uitgevoerd.

Sinds versie 4.0 kun je een joystick en stuur ook samen gebruiken. Het gebruikte invoerapparaat is dat met controller-id 1 of 2 in Windows.

Tip:
Bij de joystickopties kun je aan maximaal 10 stuurknoppen functies toewijzen. De3D Rij-simulator ondersteunt maximaal 10 stuur-/joystickknoppen, ongeacht het stuurnummer dat je gekozen hebt. Als beide invoerapparaten actief zijn, beschik je dus over maximaal 20 knoppen. Je kunt overigens ook de functies van alle andere toetsenbordinstellingen toewijzen, ook al zijn die niet in de bovenstaande lijst vermeld (bijv. de claxon).