Lenkrad und Joystick

Um ein Lenkrad (oder einen Joystick) zu verwenden, müssen Sie dieses zunächst bei den Joystick-Optionen anmelden und gegebenenfalls justieren. Danach können Sie Lenkrad und Tastatur benutzen. Beim Fahren mit dem Lenkad ist das Konstangas des Fahrsimulators deaktiviert. Das bedeutet, dass Ihr Fahrzeug ohne Betätigung des Gaspedals immer langsamer wird und ausrollt. Sie müssen daher beim Fahren mit dem Lenkrad immer etwas Gas geben.

Für ein Lenkrad gelten folgende Einstellungen zusätzlich zur Tastatur:

Gas-Pedal | Vorwärts fahren (Stufenlose Geschwindigkeit) |
Bremspedal | Bremsen, je nachdem, wie weit das Bremspedal durchgetreten wird. Ganz nach unten entspricht dabei einer Vollbremsung.
Lenkrad nach rechts | Nach rechts lenken
Lenkrad nach links | Nach links lenken Das Lenkverhalten Ihres Lenkrades haben wir auf einen Standardwert eingestellt. Wenn Sie hier Anpassungen vornehmen möchten, können Sie im Karteiblatt Fahroptionen den Regler "Lenkung" entsprechend justieren. Das Lenkung spricht dann mehr oder weniger stark an.
Taste 1 | Innenspiegel - Außenspiegel - Spiegel aus
Taste 2 | Schulterblick links
Taste 3 | Blinker links
Taste 4 | Umschaltung Fahren "F" oder Rückwärts "R". Falls manuelle Ganschaltung eingestellt ist, wieder beim Drücken wieder auf Automatik umgeschaltet.
Taste 5 | Schulterblick rechts
Taste 6 | Blinker rechts
Taste 7 | Manuelle Schaltung: einen Gang nach oben
Taste 8 | Manuelle Schaltung: einen Gang nach unten

Für einen Joystick entsprechend analog:

Joystick nach vorn | Vorwärts fahren (Stufenlose Geschwindigkeit)
Joystick nach hinten | Bremsen; verzögert entsprechend stark, wie weit der Stick nach hinten gezogen wird. Ganz nach hinten entspricht dabei einer Vollbremsung.
Joystick nach rechts | Nach rechts lenken
Joystick nach links | Nach links lenken
Tasten 1-8 | siehe oben beim "Lenkrad" .

Diese Tasten lassen sich frei konfigurieren. Alle anderen Funtionen müssen dabei über die Tastaur bedient werden.

Joystick und Lenkrad können seit der Version 4.0 auch parallel betrieben werden. Es gilt jeweils das Eingabegerät mit der Gamecontroller-Nummer #1 oder #2 in Windows.

Tipp:
Sie können jeweils bis zu 10 Lenkrad-Tasten auch bei den Joystick-Optionen zuweisen. Die 3D-Fahrschule unterstützt hier bis zu 10 Lenkrad/Joystick Tasten unabhängig davon, welche Lenkradnmmer Sie ausgewählt haben. Da heißt, dass beide Eingabegeräte aktiv sind, sie haben dann maximal 20 Buttons zur Verfügung. Diese Zuweisung funktioniert übrigens auch bei den Funktionen aller anderen Tastatureinstellungen, auch wenn diese in obiger Liste nicht aufgeführt sind (z.B. die Hupe).