
	debug_info(3)		MudOS v21c2		(5 Sep 1994)

	名称:
		debug_info() - 显示除错 (debug) 资讯
	语法:
		mixed debug_info( int operation, ... );
		mixed debug_info( 0, object ob );
		mixed debug_info( 1, object ob );

		混合 debug_info( 整数 operation, ... );
		混合 debug_info( 0, 物件 ob );
		混合 debug_info( 1, 物件 ob );
	用法:
		debug_info()  是一个普通用途的措施, 用来为 MudOS
		驱动程式除错. 而所需要的除错资讯则由第一个参数决定. 
		其馀的参数则由第一个参数的动作 (operation)  决定.

		存在的动作 (0 与 1) 需要第二个物件参数, 而可能用来显示
		MudOS 物件结构的不同□围 ( various fields of the MudOS
		object structure).

		以下的 LPC 码用来产生一个简单的输出结果:

		程式一:
		/* di0.c */
			create() {
				debug_info(0, this_object());
			}

		结果一:
	                O_HEART_BEAT      : FALSE
        	        O_IS_WIZARD       : FALSE
                	O_ENABLE_COMMANDS : FALSE
	                O_CLONE           : FALSE
        	        O_DESTRUCTED      : FALSE
                	O_SWAPPED         : FALSE
	                O_ONCE_INTERACTIVE: FALSE
        	        O_RESET_STATE     : FALSE
                	O_WILL_CLEAN_UP   : FALSE
	                O_WILL_RESET: TRUE
        	        total light : 0
                	next_reset  : 720300560
	                time_of_ref : 720299416
        	        ref         : 2
                	swap_num    : -1
	                name        : 'u/c/cynosure/di0'
        	        next_all    : OBJ(bin/dev/_update)
                	This object is the head of the object list.

		程式二:
		/* di1.c */
			create() {
				debug_info(1, this_object());
			}

		结果二:
	                program ref's 1
        	        Name u/c/cynosure/di1.c
                	program size 10
	                num func's 1 (16)
        	        num strings 0
                	num vars 0 (0)
	                num inherits 0 (0)
        	        total size 104

	参考:
		dump_file_descriptors(3), dump_socket_status(3)
	翻译:
		Spock @ FF	97.Jan.27.		(printed 3/16/95)
