
	set_malloc_mask(3)	MudOS v21c2		(5 Sep 1994)

	名称:
		set_malloc_mask() - 设定控制记忆体配置的除错资料显示
				    的遮罩 (the mask controlling
				    display of malloc debug info).
	语法:
		void set_malloc_mask( int mask );

		无传回值 set_malloc_mask( 整数 mask );
	用法:
		这个超越函式 (efun) 只有在编译 mud  驱动程式 (driver)
		时, options.h 中 DEBUGMALLOC  和 DEBUGMALLOC_EXTENSIONS 
		皆同时定义时才有效. 此遮罩 (mask) 控制驱动程式配置记忆体
		和释放记忆体时, 显示多少与记忆体相关的除错讯息. 详细资料
		请参阅驱动程式原始码中的 md.c 
	参考:
		debugmalloc(3)
	翻译:
		Spock @ FF	97.Jul.21.		(printed 3/16/95)
