
	function_profile(3)	MudOS v21c2		(5 Sep 1994)

	名称:
		function_profile() -  对一个物件取得函式的侧写 
				      (profiling) 资讯.
	语法:
		mixed *function_profile( object ob );

		混合 *function_profile( 物件 ob );
	用法:
		传回对 ob 或是 this_object() (如果不予指定 ob ) 的
		函式侧写资讯. 这个函式只有在驱动程式 (driver) 编译
		时有定义 PROFILE_FUNCTIONS 才有效.
	传回值:
		此函式传回一个映射变数的阵列, 每一个在 ob 中的函式
		传回的映射格式如下:

		([ "name"     : 函式的名称,
		   "calls"    : 呼叫的次数,

		/* cpu 时间以微秒 (microsecond) 为单位 */
                    "self"     : cpu_time_spent_in self,
                    "children" : cpu_time_spent_in_children
                 ])

		此处的用途与 CPU 时脉有关, 虽然单位为微秒
		(microseconds), 但实际上的精确度要差得多.
	参考:
		rusage(3), time_expression(3), opcprof(3)
	翻译:
		Spock @ FF	97.Jul.26.		(printed 3/16/95)

